{ 接口规范文档 }

威艾特一体机端接口文档

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态 | 文件标识 |  |
| [ ]草稿 | 当前版本 | V1.0 |
| [√]正式发布 | 作 者: |  |
| [ ]正在修改 | 完成日期: | 2018-05-21 |

**目 录**

**文档说明**

**阅读对象**

本文阅读对象：需要从一体机端接入数据的技术架构师，研发工程师，测试工程师，系统运维工程师。

**版本说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作 者 | 参与者 | 起止日期 | 备 注 |
| V1.0 |  |  | 2018-05-21 |  |
|  |  |  |  |  |

**接口规则**

**协议规则**

HTTP(HyperText Transfer Protocol)是一套计算机通过网络进行通信的规则。HTTP目前协议的版本是1.1.HTTP是一种无状态的协议。

无状态是指Web浏览器和Web服务器之间不需要建立持久的连接，这意味着当一个客户端向服务器端发出请求，然后Web服务器返回响应(response)，连接就被关闭了，在服务器端不保留连接的有关信息。

**参数规定**

1：获取最新一条人员信息

* 获取人员信息

|  |  |
| --- | --- |
| URL | [http://192.168.10.200:8092/query](http://192.168.144.10:8092/query) |
| 支持格式 | JOSN |
| HTT请求方式 | GET |
| 是否登入验证 | 否 |
| 请求数限制 | 暂无 |
| 请求命令 | **返回Josn格式**  1: {"Status":Success","Code":0"} 成功  2: {"Status":Error","Code":"-2" ,Message:“具体错误信息”} |
| 样例 | {  "Code": 0,  "Message": "",  "Status": "Success",  "data": {  "address": "济南市历下区茗筑美嘉小区9号楼1单元902号",  "birthday": "1976-06-01",  "idCardNumber": "370828197606013216",  "passRate": "0.56918544"｝  } |

1.1: 返回参数说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
| visitorName | 必填 | string | 姓名 |
| sex | 必填 | string | 性别 |
| address | 必填 | string | 证件地址 |
| idCardNumber | 必填 | string | 身份证号码 |
| police | 必填 | string | 身份证签发机关 |
| birthday | 必填 | string | 出生日期 |
| validity | 必填 | string | 证件有效期 |
| picture2 | 必填 | string | 身份证照片 |
| picture3 | 必填 | string | 摄像头照片 |
| passRate | 必填 | string | 比对通过率 |
|  |  |  |  |